## Öffnungsbegrenzer von SIEGENIA: Raumkomfort-Lösungen für Aluminiumflügel

#### Zertifizierte Sicherheit für Kinder und Komfort im Fokus

Diese beiden Optionen verschaffen Herstellern von Aluminiumfenstern vielseitige Möglichkeiten beim Thema Raumkomfort: der Öffnungsbegrenzer Sicherheit und der Öffnungsbegrenzer Komfort für die Beschlagfamilie ALU von SIEGENIA. Dank ihrer cleveren Konstruktion kommen sie ohne zusätzliche Entriegelungsmechanismen am Fensterflügel aus. Das sorgt für ein dezentes, ansprechendes Erscheinungsbild sowie eine intuitive, sichere Bedienung.

#### Zertifizierte Sicherheit: zuverlässiger Schutz für kleine Kinder

Einen zuverlässigen Schutz für den Nachwuchs bietet SIEGENIA mit der kindersicheren Ausführung mit ihrer Zertifizierung gemäß EN 13126-5. Das gibt Verarbeitern und Endanwendern die Sicherheit einer hochwertigen Lösung ohne Kompromisse. Pro Flügel kommen hierzu je zwei Begrenzer zum Einsatz, die die Öffnungsweite in der Drehstellung entsprechend der Norm auf weniger als 89 mm beschränken. Bei Bedarf – z. B. zum Fensterputzen oder zu Wartungszwecken – lässt sich die Öffnungsbegrenzung durch befugte Personen über einen abschließbaren Fensterhebel mit Kipp-vor-Dreh-Funktion mit einem einfachen Handgriff freischalten. So kann der Flügel jederzeit vollständig geöffnet werden. Durchdacht ist auch der Schließvorgang: Beim Zurückdrehen des Hebels in die Verschlussstellung koppeln sich die Begrenzer automatisch zur Wiederherstellung der Kindersicherheit ein. Neu ist ab sofort die Zuschlagsicherung, die den Flügel sicher in der Lüftungsstellung arretiert.

#### Komfortabel mit nur einem Handgriff

Ideal für Anwendungsfälle ohne spezielle Sicherheitsanforderungen ist der Öffnungsbegrenzer Komfort, dessen Öffnungsweite in der Drehstellung ebenfalls weniger als 89 mm beträgt. Das Entkoppeln der Öffnungsbegrenzung ist in dieser Variante besonders einfach und lässt sich mit einem einfachen, bequemen Handgriff bewirken. Hierzu ist der Fensterflügel mit einem beweglichen Bauteil ausgestattet, über das der Öffnungsbegrenzer gelöst werden kann. Das erlaubt das schnelle, beliebig weite Öffnen des Flügels. Das Einkoppeln des Öffnungsbegrenzers Komfort findet beim Schließvorgang selbsttätig statt.

#### Einfache Integration in die Fertigung

Klare Stärken verzeichnen die beiden Öffnungsbegrenzer in der Fertigung. Durch ihre Kompatibilität mit dem ALU Beschlagportfolio von SIEGENIA lassen sie sich problemlos in vorhandene Fertigungsprozesse integrieren. Zusätzliche flügelseitige Bohrungen und Fräsungen sind nicht erforderlich.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_ALU\_Oeffnungsbegrenzer Sicherheit.jpg*

Der Öffnungsbegrenzer Sicherheit von SIEGENIA für Fenster aus Aluminium ist gemäß EN 13126-5 zertifiziert und bietet einen zuverlässigen Schutz für kleine Kinder. Neu ist die Zuschlagsicherung, die den Flügel sicher in der Lüftungsstellung arretiert.

*Motiv II: SIE\_ALU\_Oeffnungsbegrenzer Komfort.jpg*

Der Öffnungsbegrenzer Komfort von SIEGENIA begrenzt die Öffnungsweite von Fensterflügeln aus Aluminium in der Drehstellung auf unter 89 mm. Das Entkoppeln der Öffnungsbegrenzung ist in dieser Variante besonders einfach.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 300  Zeichen: 2 418 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 19.03.2024 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |