## Für hohe Flügelgewichte bis 180 kg: das verdeckt liegende Türband axxent 750 ALU von SIEGENIA

# Edle Optik – effiziente Verarbeitung

Dieses innovative Türband für Haustüren aus Aluminium verbindet eine zeitgemäße Optik in der Trendfarbe Schwarz mit spürbaren Zusatzvorteilen für Verarbeiter und Endanwender: das verdeckt liegende Türband axxent 750 ALU, das SIEGENIA derzeit auf die Markteinführung vorbereitet. Mit seiner hohen Tragkraft von bis zu 180 kg zeichnet es sich gegenüber anderen erhältlichen Lösungen aus und schafft beste Voraussetzungen für ein hohes Maß an Raumkomfort und Energieeffizienz. Dabei verleiht die verdeckt liegende Technik Türen eine ausgesprochen edle, hochwertige Optik. Ästhetische Akzente setzt zudem die flexible Gestaltung des Türbands in Tiefschwarz (RAL 9005) oder Silber (RAL 9006).

Neben dem hochwertigen Erscheinungsbild wissen Endanwender insbesondere den großen Bedienkomfort zu schätzen. Dank der reibungsoptimierten Türbandlagerung lässt sich der Türflügel selbst bei hohen Gewichten bequem und mühelos bis zu einem Öffnungswinkel von 105° drehen. Verarbeiter hingegen profitieren von der Möglichkeit zur Realisierung einer Einbruchhemmung bis RC2 ganz ohne Zusatzbauteile.

#### Klare Stärken in Verarbeitung und Montage

Stärken zeigt das neue Türband darüber hinaus in puncto Verarbeitungseffizienz: Die Verstellung erfolgt einfach und unkompliziert über die in das Flügelbauteil integrierte 3D-Justierung und ermöglicht eine automatisierte Montage ohne Lösen der tragenden Verschraubung. Anders als bei anderen Lösungen werden dabei für die Höhenverstellung keine weiteren Bauteile benötigt. Zusätzlich unterstützt wird die Automatisierung in der Fertigung durch die selbstfurchenden Schrauben. Das sorgt für stabile Verbindungen und höchste Langlebigkeit, was auch die internen Prüfungen bei SIEGENIA mit bis zu 1 Million Zyklen belegen. Für Handlungssicherheit sorgt die intuitive „Click in“-Technik. Auch bei der Montage kann das verdeckt liegende Türband axxent 750 ALU überzeugen. Hierzu wurde die Bandgeometrie von SIEGENIA so optimiert, dass sich das Türband für eine Vielzahl von Aluminium-Profilsystemen eignet – ohne zusätzlichen Fräs- bzw. Nachbearbeitungsaufwand.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_KFV\_ Türband axxent 750 ALU\_Schwarz\_Silber\_Detail\_Presse.jpg*

Zeitgemäße Optik in Silber oder der Trendfarbe Schwarz: Das verdeckt liegende Türband axxent 750 ALU von SIEGENIA trägt hohe Flügelgewichte bis 180 kg und unterstützt die Einbruchhemmung bis RC2 ganz ohne Zusatzbauteile.

*Motiv II: SIE\_ KFV\_Türband axxent 750 ALU\_Schwarz\_Detail\_Einbau\_Presse.jpg*

Mit seiner verdeckt liegenden Technik sorgt das Türband axxent 750 ALU für eine ausgesprochen edle, hochwertige Optik und verbindet diese mit höchstem Bedienkomfort. Selbst bei hohen Gewichten lässt sich der Flügel bequem und mühelos drehen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seite: 1  Wörter: 273  Zeichen: 2 082 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 19.03.2024 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |