## TITAN Öffnungsbegrenzer von SIEGENIA: Flexibilität pur

# Neue Raumkomfort-Optionen für Sicherheit und Komfort

Sie dienen der Erhöhung von Sicherheit und Komfort und schonen die Bandseiten der Fenster: TITAN Öffnungsbegrenzer für Dreh- und Dreh-Kipp-Flügel sorgen für Raumkomfort, steigern die Langlebigkeit von Fenstern und reduzieren den Wartungsaufwand. Mit drei neuen Varianten eröffnet SIEGENIA Verarbeitern Handlungsspielräume.

#### TITAN Öffnungsbegrenzer 90° – für Bedienkomfort und Langlebigkeit

Neu im Portfolio von SIEGENIA ist der TITAN Öffnungsbegrenzer 90°. Zum Schutz von Flügel und Bandseite vor unsachgemäßem Gebrauch und Beschädigungen beschränkt er die Öffnungsweite beim Drehöffnen auf 90° und schützt den Flügel vor einem Aufprall an der Laibung oder an Einrichtungsgegenständen. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal der neuen Komfortlösung für Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster ist die erfolgreiche Prüfung gemäß DOEB-Richtlinie, die die Haltbarkeit der Bandseiten und des gesamten Systems einer besonders harten Belastungsprobe aussetzt. Das macht ihn zu einer idealen Lösung für stark beanspruchte Elemente, besonders in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Hotels.

Für Raumkomfort sorgt darüber hinaus die leistungsstarke Endlagendämpfung. Sie stellt sicher, dass der Flügel vor Erreichen der 90°-Stellung gedämpft wird und sich sanft und komfortabel in die Endstellung bringen lässt. Zudem gewährleistet sie höchste Langlebigkeit und Bedienkomfort. Beim Lüften vermeidet die arretierte Endstellung das ungewollte Zufallen des Flügels. Auch in puncto Vielseitigkeit kann der neue Öffnungsbegrenzer 90° überzeugen: Er eignet sich für den Einsatz mit aufliegenden und verdeckt liegenden Bandseiten in allen Profilwerkstoffen, Einbruchhemmung bis RC2 sowie für Bodenschwellen. Verarbeiter profitieren von seiner einfachen Montage und der absoluten Wartungsfreiheit. Die schrittweise Markteinführung im jeweiligen System und Bandseiten erfolgt ab dem Spätsommer.

#### Öffnungsbegrenzer Sicherheit und Komfort: edle Optik mit Zusatznutzen

Zusätzlich erweitert hat SIEGENIA sein Portfolio mit den Öffnungsbegrenzern Sicherheit bzw. Komfort, deren dezente, edle Optik ohne zusätzliche Entriegelungsmechanismen am Fensterflügel auskommt. Einen zuverlässigen Schutz für den Nachwuchs bietet SIEGENIA mit der kindersicheren Ausführung gemäß EN 13126-5. Der Norm entsprechend beträgt die Öffnungsweite in der Drehstellung weniger als 89 mm. Bei Bedarf – z. B. zum Fensterputzen – lässt sich die Öffnungsbegrenzung auf einfache Weise durch befugte Personen über den Fensterhebel freischalten. Durchdacht ist auch der Schließvorgang: Beim Zurückdrehen des Hebels in die Verschlussstellung koppeln sich die Begrenzer automatisch zur Wiederherstellung der Kindersicherheit ein. Jetzt wurde die Leistungsfähigkeit des Öffnungsbegrenzers Sicherheit durch eine neue Zuschlagsicherung erweitert, die den Flügel sicher in der Lüftungsstellung arretiert.

#### Komfortabel mit nur einem Handgriff

Besonders einfach wird die Deaktivierung der Öffnungsbegrenzung mit dem Öffnungsbegrenzer Komfort. Er eignet sich für Anwendungsfälle ohne spezielle Sicherheitsanforderungen und reduziert die Öffnungsweite in der Drehstellung ebenfalls auf unter 89 mm. Im Bedarfsfall erlaubt er das bequeme Ent- und Einkoppeln über einen intuitiven Mechanismus, der sich über einen einfachen, bequemen Handgriff bewirken lässt. Hierzu ist der Fensterflügel mit einem beweglichen Bauteil ausgestattet, über das der Öffnungsbegrenzer gelöst werden kann. Das erlaubt Endanwendern, den Flügel schnell und mühelos beliebig weit zu öffnen. Das Einkoppeln des Öffnungsbegrenzers Komfort findet beim Schließvorgang selbsttätig statt.

#### Einfache Integration in die Fertigung

Klare Stärken verzeichnen die Öffnungsbegrenzer in der Fertigung. Durch die Kompatibilität mit dem SIEGENIA Beschlagportfolio lassen sie sich problemlos in vorhandene Fertigungsprozesse integrieren. Zusätzliche flügelseitige Bohrungen und Fräsungen sind nicht erforderlich.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 491  Zeichen: 3 883 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 19.03.2024 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°.jpg*

Geprüft gemäß DOEB-Richtlinie: Der TITAN Öffnungsbegrenzer 90° von SIEGENIA schützt Flügel und Bandseite vor unsachgemäßem Gebrauch und Beschädigungen und verhindert den Aufprall des Flügels an Laibung oder Einrichtungsgegenständen.

Ein Bild, das Gebäude, Fußboden, Im Haus, Holzboden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

*Motiv II: SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer Sicherheit\_Holz\_Interieur.jpg*

Jetzt mit Zuschlagsicherung: Der Öffnungsbegrenzer von SIEGENIA mit Kindersicherheit gemäß EN 13126-5 verfügt über eine dezente, edle Optik und reduziert die Öffnungsweite von Fenstern in der Drehstellung auf 89 mm.

Ein Bild, das Fenster, Wand, Im Haus, Inneneinrichtung enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

*Motiv III: SIE\_TITAN\_Oeffnungsbegrenzer\_Komfort\_Holz.jpg*

Der Öffnungsbegrenzer Komfort von SIEGENIA reduziert die Öffnungsweite in der Drehstellung auf 89 mm. Mit einem einfachen Handgriff lässt er sich jederzeit deaktivieren – so z. B. beim Fensterputzen.

Ein Bild, das Wand, Gebäude, Im Haus, Spiegel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung