## Robust, platzsparend, verarbeitungsfreundlich: ECO SLIDE CO von SIEGENIA

# Schiebebeschlag für zahlreiche Profilsysteme

Raumsparend im Einsatz, robust in der Bedienung und mit den Fertigungsvorteilen eines Dreh-Kipp-Beschlags: ECO SLIDE CO von SIEGENIA verbindet Raumkomfort mit Effizienz in der Fertigung. Die Weiterentwicklung des bewährten Schiebebeschlags ECO SLIDE bietet Endanwendern eine attraktive Kombination aus Bedienkomfort, intuitivem Handling, Energieeffizienz und Design. Verarbeiter überzeugt die Lösung durch ihre Eignung für eine Vielzahl an Profilsystemen und eine besonders wirtschaftliche Fertigung.

#### Raumsparende Lösung mit intuitivem Bedienkomfort

Als vielseitig und raumsparend einsetzbare Lösung passt sich ECO SLIDE CO als Schiebefenster oder -tür perfekt jedem Raum an. Anders als klassische Balkontüren bietet der Beschlag dank seiner reduzierten Durchgangshöhe – in Abhängigkeit vom Profilsystem beträgt diese ca. 30 - 45 mm – in Schiebetüren einen komfortablen Durchgang nach draußen. Für ein behagliches Wohlgefühl und hohe Energieeffizienz steht seine umlaufende Dichtung. Selbst für kältere Regionen ist ECO SLIDE CO damit bestens geeignet.

Zu den Stärken des Schiebebeschlags zählt insbesondere sein hoher Bedienkomfort. Robust und leichtgängig zugleich, ist er ausgesprochen intuitiv zu bedienen und damit unempfindlich gegenüber Fehlbedienungen. Dafür sorgen der wartungsfreie Laufwagen und der hochwertige TITAN Zentralverschluss, die ihn zu einer idealen Lösung bei wechselnden Nutzern machen. Auch in puncto Sicherheit und Ästhetik kann ECO SLIDE CO überzeugen. Das gewährleisten die flexible Aufrüstung bis RC2 mit nur wenigen Bauteilen und die wertigen Designkomponenten zur dezenten Integration der Schließteile in eine Schließleiste.

#### Wirtschaftlicher Allrounder für zahlreiche Profilsysteme

Auch in der Fertigung stellt ECO SLIDE CO seine Qualitäten unter Beweis. Aktuell ist er kompatibel mit den Schiebesystemen von Gealan (Smoovio), Rehau (Synego Slide), Aluplast (smart-slide und smart-slide neo) sowie Salamander (eD Plus+) und Schüco Living move (AS). Weitere Profilsysteme sind in Vorbereitung. Damit bietet der Allrounder Verarbeitern eine breite Angebotsvielfalt zur individuellen Gestaltung von Schiebeelementen. Für Zeit- und Kosteneinsparungen in der Fertigung sorgen z. B. der umlaufende und bewährte Flügel-Zentralbeschlag TITAN, der sich mithilfe von nur wenigen Zusatzbauteilen anschlagen und einstellen lässt, und nur eine Multifunktionsschiene für den Blendrahmen. Von der Lagerhaltung bis zur Montage sind schlanke, effiziente Abläufe so gewährleistet.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 323  Zeichen: 2 491 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 19.03.2024 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Interieur\_Bad\_Presse.jpg*

Als Schiebefenster spart ECO SLIDE CO von SIEGENIA wertvollen Platz im Innenraum und passt sich perfekt jedem Raum an. Dabei verbindet der Beschlag Raumkomfortqualitäten für Endanwender mit Wirtschaftlichkeit in der Fertigung.

Ein Bild, das Wand, Im Haus, Inneneinrichtung, Vase enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

### Motiv II: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Interieur\_Apartment\_Presse.jpg

Anders als klassische Balkontüren bietet ECO SLIDE CO dank seiner reduzierten Durchgangshöhe von ca. 30 - 45 mm in Schiebetüren einen komfortablen Durchgang nach draußen.

Ein Bild, das Im Haus, Inneneinrichtung, Gebäude, Tür enthält.

Automatisch generierte Beschreibung